Données techniques

Source de lumière : lumière intense et pulsée ( IPL ).  
  
Longueurs d'onde standard : 640-1200 nm ; 690-1200 nm ; 755-1200 nm.  
Longueurs d'onde en option : 480-1200nm ; 585-1200 nm.  
  
Taille du spot standard : 8x40 mm.  
Taille du spot en option : 15x50 mm ou 15x35 mm.  
  
Système de refroidissement : Air, circulation d'eau en circuit fermé, température ajustable de la tête de traitement refroidie par semi-conducteurs.  
  
Energie IPL : 10-50 J/cm².  
  
Durée des pulses : 2 à 15 ms.  
  
Séquençage du pulse : 1 à 15.  
  
Intervalle des pulses : de 5 à 50 ms.  
  
Température de refroidissement de la peau : -4 à 10°C.  
  
Interface : Ecran tactile LCD couleur 8,4 TFT.  
  
Configuration de l'appareil : Configurable et gérable par USB intégré.  
  
Gestion loueur de matériel : à l'année, au mois, au jour ou au nombre de flashs.