Données techniques

Source de lumière : lumière intense et pulsée ( IPL ).

Longueurs d'onde standard : 640-1200 nm ; 690-1200 nm ; 755-1200 nm.
Longueurs d'onde en option : 480-1200nm ; 585-1200 nm.

Taille du spot standard : 8x40 mm.
Taille du spot en option : 15x50 mm ou 15x35 mm.

Système de refroidissement : Air, circulation d'eau en circuit fermé, température ajustable de la tête de traitement refroidie par semi-conducteurs.

Energie IPL : 10-50 J/cm².

Durée des pulses : 2 à 15 ms.

Séquençage du pulse : 1 à 15.

Intervalle des pulses : de 5 à 50 ms.

Température de refroidissement de la peau : -4 à 10°C.

Interface : Ecran tactile LCD couleur 8,4 TFT.

Configuration de l'appareil : Configurable et gérable par USB intégré.

Gestion loueur de matériel : à l'année, au mois, au jour ou au nombre de flashs.